	보도자료

보도시점 : 2025. 8. 7.(목) 06:00 이후(8. 7.(목) 석간) / 배포 : 2025. 8. 6.(수)

벤츠·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 21개 차종 24,555대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 김윤덕)는 메르세데스-벤츠코리아㈜, 현대자동차㈜, 만트럭버스코리아㈜, 르노코리아㈜에서 제작·수입·판매한 21개 차종 24,555대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (벤츠) E 350 4MATIC 차종 16,957대는 엔진제어장치 소프트웨어 오류로 인해 시동이 꺼질 가능성으로, EQE 350 4MATIC 등 5개 차종 523대는 고전압배터리 관리시스템 소프트웨어 오류로 인해 시동이 꺼질 가능성으로 각각 7월 25일부터 시정조치를 진행하고 있다.

② (현대) 쏠라티 등 2개 차종 5,974대는 휠 고정용 너트 체결 불량으로 인해 주행 중 너트 풀림 및 휠 이탈 발생 가능성으로 7월 31일부터 시정조치를 진행하고 있다.

③ (만트럭) TGM 카고 등 11개 차종 643대는 방향지시등 작동 후 주간주행등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합으로 8월 11일부터 시정조치에 들어간다.

④ (르노) SM6 등 2개 차종 458대는 진공펌프* 제조 불량으로 인해 제동거리가 길어질 가능성으로 8월 11일부터 시정조치에 들어간다.

* 작은 힘으로도 자동차를 제동할 수 있도록 도와주는 장치

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	박용선	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관 사무관	박정근 송주화	(044-201-4996) (044-201-3919)

참 고		리콜 대상 자동차

□ 메르세데스-벤츠코리아㈜

대상 자동차(E 350 4MATIC)	결함장치(엔진제어장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 350 4MATIC	엔진제어장치(엔진 컨트롤 유닛) * 엔진제어장치 소프트웨어 오류로 주행 중 시동이 꺼질 가능성	`21.02.02.～`23.09.27.	16,955 2(미판매)
합 계			16,957

대상 자동차(EQE 350 4MATIC)	결함장치(고전압배터리 관리시스템)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
EQE350 4MATIC	고전압배터리 관리시스템 * 고전압배터리 관리시스템 오류로 시동이 꺼질 가능성	`23.04.10.～`24.02.28.	254 6(미판매)
EQE 500 4MATIC		`23.02.15.～`23.10.19.	179 1(미판매)
AMG EQE 53 4MATIC		`23.02.23.	1
EQS 450 4MATIC		`23.08.04.～`23.10.26.	67
EQS 580 4MATIC		`23.09.01.～`24.09.29.	15
합 계			523

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(쏠라티)	결함장치(휠)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏠라티	휠 * 휠 고정용 너트 체결 불량으로 주행 중 너트가 풀려 휠이 이탈할 가능성	`15.09.29.～`25.04.23.	3,278
스타리아 카고		`22.12.09.～`25.04.21.	2,696
합 계			5,974

□ 만트럭버스코리아㈜

대상 자동차(TGM 카고)	결함장치(주간주행등)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGM 카고 (TGM 18.320 4x2 BL CH)	주간주행등 * 방향지시등 작동 후 주간주행등이 정상 작동되지 않는 안전기준 부적합	`21.11.12～`23.12.14	167
TGX 트랙터 (TGX 28.510 6x2=2 BL SA)		`20.02.19～`22.08.09	124
TGL 카고 (TGL 10.190 4x2 BL CH)		`21.10.21～`24.01.31	107
TGM 카고 (TGM 18.290 4x2 BL CH)		`21.11.22～`23.12.15	101
TGS 카고 (TGS 35.510 8x4-4 BL CH)		`21.01.19～`22.05.25	32
TGS 카고 (TGS 44.510 10x4-6 BL CH)		`21.10.22～`22.06.21	30
TGX 트랙터 (TGX 28.470 6X2=2 BL SA)		`20.11.20～`24.02.16	29
TGM 카고 (TGM 26.320 6x2-4 BL CH)		`21.12.01～`24.04.06	20
TGS 카고 (TGS 28.430 6x2=2 BL CH)		`21.01.14～`22.06.30	17
TGS 카고 (TGS 33.470 6X4 BB CH)		`20.12.10～`22.08.10	15
TGX 카고 (TGX 44.510 10x4-6 BL CH)		`21.02.26～`21.04.27	1
			643

□ 르노코리아㈜

대상 자동차(SM6)	결함장치(진공펌프)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
SM6	진공펌프 * 진공펌프 제조 불량으로 제동거리가 길어질 가능성	`23.02.07.～`23.04.27.	237
XM3		`23.01.31.～`23.05.10.	221
합 계			458

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아㈜(☎080-001-1886), 현대자동차㈜(☎ 080-200-6000), 만트럭버스코리아㈜(☎080-661-1472), 르노코리아㈜(☎ 080-300-3000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음