	보도자료

보도시점 : 2025. 6. 25.(수) 06:00 이후(6. 25.(수) 석간) / 배포 : 2025. 6. 24.(화)

재규어랜드로버·현대 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 19개 차종 14,708대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 ㈜재규어랜드로버코리아, 현대자동차㈜, ㈜지에스글로벌, 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜에서 제작·수입·판매한 19개 차종 14,708대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (재규어랜드로버) 디스커버리4 3.0D 등 12개 차종 10,878대는 피견인 차량 연결장치의 내구성 부족으로 인해 운행 중 연결장치와 피견인 차량이 분리될 가능성이 있어 7월 4일부터 시정조치에 들어간다.

② (현대) 아반떼 등 2개 차종 2,555대는 운전석 에어백 전개 시 과도한 내부 압력 증가로 인한 인플레이터*의 파손으로 승객이 상해를 입을 가능성이 있어 6월 10일부터 시정조치를 진행하고 있고, 카운티 일렉트릭 629대는 주차 브레이크 부속품 설계 오류로 인해 경사로 주차 시 차량 밀림이 발생할 가능성이 있어 6월 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 에어백 전개에 필요한 가스를 발생시키는 장치

③ (지에스글로벌) NEW BYD eBus-12 등 3개 차종 344대는 고전압배터리 트레이* 고정부의 내구성 부족으로 주행 진동에 따라 고정력이 저하되어 배터리셀이 트레이와 접촉하여 절연 불량 또는 화재 발생 가능성으로 6월 12일부터 시정조치를 진행하고 있다.

* 배터리셀을 고정하고, 충격 등으로부터 배터리셀을 보호하는 구조물

④ (지엠아시아퍼시픽) 리릭 302대는 인포테인먼트 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 계기판 및 디스플레이가 꺼질 가능성이 있어 6월 27일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	박용선	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관	박정근	(044-201-4996)

참고		리콜 대상 자동차

□ ㈜재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디스커버리4 3.0D)	결함장치(연결장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디스커버리 4 3.0D(LA)	연결장치(토우볼) * 피견인 차량 연결장치(토우볼)의 내구성 부족으로 인해 운행 중 연결장치와 피견인 차량이 분리될 가능성	’09.09.10.～’16.09.15.	8,588
레인지로버스포츠 3.0D(LS)		’09.05.20.～’13.05.03.	930
디스커버리 3 TDV6(LA)		’06.10.11.～’09.06.30.	580
디스커버리 3(LA)		’05.07.12.～’09.06.09.	239
레인지로버스포츠 TDV6(LS)		’06.10.17.～’09.01.29.	228
디스커버리 4 2.7D(LA)		’07.02.19.～’10.07.21.	97
레인지로버스포츠 V8(LS)		’06.11.02.～’09.01.29.	70
디스커버리 4 5.0(LA)		’09.06.02.～’13.01.03.	64
레인지로버스포츠 5.0 SC(LS)		’10.04.29.～’12.11.14.	42
레인지로버스포츠 (LS)		’05.11.30.～’06.07.20.	20
레인지로버스포츠 5.0(LS)		’09.06.04.～’10.06.24.	19
레인지로버스포츠 V8SC(LS)		’07.11.14.～’07.11.14.	1
합계			10,878

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(아반떼)	결함장치(운전석 에어백 인플레이터)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼	운전석 에어백 인플레이터 * 운전석 에어백 전개 시 인플레이터의 과도한 내부 압력 증가로 인해 인플레이터 용기가 파손되어 승객이 상해를 입을 가능성	’08.10.31.～’09.07.30.	1,473
i30		’08.10.02.～’09.02.13.	1,082
합 계			2,555

대상 자동차(카운티 일렉트릭)	결함장치(주차 브레이크)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카운티 일렉트릭	주차 브레이크 * 주차 브레이크 부속품(하중전달용 케이블) 설계 오류로 부속품이 절손되고 경사로 주차 시 차량 밀림이 발생할 가능성	’20.05.28.～’25.06.07.	588 41(미판매)
합 계			629

□ ㈜지에스글로벌

대상 자동차(NEW BYD eBus-12)	결함장치(고전압배터리 트레이)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
NEW BYD eBus-12 (K9DE)	고전압배터리 트레이 * 고전압배터리 트레이 고정부의 내구성 부족으로 주행진동에 의해 고정력이 저하됨에 따라 배터리셀이 트레이와 접촉하여 절연 불량 또는 화재 발생 가능성	’21.12.15.～’23.10.13.	341
NEW BYD eBus-7 (C6B)		’22.09.22.	1
NEW BYD eBus-7 (C6B-14)		’22.05.09.～’22.06.20.	2
합계			344

□ 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜

대상 자동차(리릭)	결함장치(인포테인먼트 제어장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
리릭	인포테인먼트 제어장치 * 인포테인먼트 제어장치 소프트웨어 오류로 인해 계기판 및 디스플레이가 꺼질 가능성	’22.08.24.～’24.06.26.	145 157(미판매)
합 계			302

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ  기타 궁금한 사항은 ㈜재규어랜드로버코리아(☎080-894-1000), 현대자동차㈜(☎ 080-200-6000), ㈜지에스글로벌(☎02-2005-5221), 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜(☎ 080-800-1228)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음