		보 도 자 료
		배포일시	2020. 3. 12.(목) / 총 13 매(본문 3매)
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	∙과장 윤진환, 사무관 심형석, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 4996, 3844)
보 도 일 시		2020년 3월 13일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신‧방송‧인터넷은 3.13.(금) 06:00 이후 보도 가능

벤츠, FMK, 야마하 결함시정(리콜) 실시

[총 3개사 27,285대]

□ 국토교통부(장관 김현미)는 메르세데스-벤츠코리아㈜, ㈜에프엠케이, ㈜한국모터트레이딩에서 수입·판매한 총 37개 차종 27,285대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

□ 첫째, 메르세데스-벤츠코리아㈜에서 수입, 판매한　E 300 등 23개 차종 21,760대는 앞 좌석안전띠 버클의 결함으로 사고 발생 시 좌석안전띠 기능이 정상적으로 작동되지 않아 탑승자에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었고,

ㅇ GLC 350 e 4MATIC 등 5개 차종 2,567대는 운전석 햇빛가리개에 부착된 에어백 경고 문구가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 에어백 경고 문구 안전기준 위반 사항에 대해서는 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

ㅇ 해당 차량은 3월 12일부터 전국 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 둘째, ㈜에프엠케이에서 수입, 판매한 기블리 디젤 등 7개 차종 1,430대는 배터리 양극 배선 및 엔진 배선 용량 부족으로 전류 공급이 원활하지 않아 Stop & Go 작동이 제대로 되지 않을 가능성이 있어 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 3월 23일부터 전국 ㈜에프엠케이 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, ㈜한국모터트레이딩에서 수입, 판매한 야마하 XP530D-A (T-MAX DX) 이륜 차종 1,474대는 메인 스탠드(주차 시 차량을 세우는 장치)의 용접 불량으로 주차 시 용접부가 부러져 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었고,

ㅇ 야마하 YZF-R3A 이륜 차종 54대는 경음기 배선과 브레이크 호스와의 간섭으로 경음기 배선이 손상되고 이로 인해 경음기가 오작동을 일으킬 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 3월 13일부터 전국 ㈜한국모터트레이딩 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아㈜(☎ 080-001-1886), ㈜에프엠케이(☎ 1600-0036), ㈜한국모터트레이딩(☎ 02-878-7100)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집․분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.

	이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
메르세데스벤츠코리아(주)	AMG GLC 43 4MATIC Coupe	앞 좌석안전띠 버클	`18.07.23.∼`18.10.17.	225
	AMG GLC 43 4MATIC		`18.10.17.∼`18.10.31.	114
	AMG GLC 63 S 4MATIC		`18.07.23.∼`18.10.17.	51
	GLC 220 d 4MATIC		`18.06.02.∼`18.06.15.	6
	GLC 300 4MATIC		`18.06.14.∼`18.10.30.	1,587
	GLC 350 e 4MATIC		`18.06.05.∼`18.10.31.	2,915
	AMG CLS 53 4MATIC+		`18.10.04.∼`18.10.31.	48
	CLS 300 d		`18.08.28.∼`18.10.31.	267
	CLS 400 d 4MATIC		`18.06.06.∼`18.08.27.	478
	CLS 450 4MATIC		`18.06.20.∼`18.10.31.	405
	AMG E 53 4MATIC+		`18.09.11.∼`18.10.30.	320
	AMG E 63 4MATIC+		`18.06.13.∼`18.10.31.	192
	E 220 d		`18.06.05.∼`18.10.26.	1,924
	E 220 d 4MATIC		`18.07.10.∼`18.10.23.	1,597
	E 300		`18.06.06.∼`18.10.31.	6,429
	E 300 4MATIC		`18.06.07.∼`18.10.31.	4,243
	E 300 e		`18.09.20.	1
	E 300 e 4MATIC		`18.10.10.∼`18.10.29.	2
	E 350 4MATIC		`18.09.11.∼`18.10.31.	544
	E 450 4MATIC		`18.08.08.∼`18.10.24.	310
	AMG G 63 4x4 2850		`18.07.09.∼`18.09.05.	99
	AMG GT 43 4MATIC+		`18.08.06.	1
	AMG GT 63 S 4MATIC+		`18.10.01.∼`18.10.30.	2
	GLC 300 4MATIC	에어백 경고 문구	`18.08.17.∼`18.09.11.	4
	GLC 350 e 4MATIC		`18.07.24.∼`18.11.12.	2,530
	AMG GLC 43 4MATIC Coupe		`18.07.28.	1
	AMG GLC 43 4MATIC		`18.07.28.∼`18.11.26.	22
	AMG GLC 63 4MATIC		`18.11.10.∼`18.11.22.	10
	소 계			24,327
(주)에프엠케이	기블리 디젤	배터리 양극 배선 및 엔진 배선	`14.05.28.∼`16.03.15.	843
	콰트로포르테 디젤		`14.05.08.∼`16.03.14.	315
	기블리 350		`15.06.26.∼`15.09.30.	54
	기블리 S Q4		`15.07.03.∼`15.09.30.	55
	콰트로포르테 350		`15.07.14.∼`15.10.09.	55
	콰트로포르테 S Q4		`15.06.30.∼`15.10.09.	102
	콰트로포르테 GTS		`15.07.08.∼`15.10.06.	6
	소 계			1,430
㈜한국모터 트레이딩	XP530D-A (T-MAX DX)	메인 스탠드	`17.03.11.∼`19.09.12.	1,474
	YZF-R3A	경음기 배선	`19.04.05.～`19.04.08.	54
	소 계			1,528
총 계				27,285

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

메르세데스벤츠코리아(주)
E 300	앞 좌석안전띠 버클
GLC 350 e 4MATIC	에어백 경고 문구

(주)에프엠케이
기블리 디젤	배터리 양극 배선 및 엔진 베선

(주)한국모터트레이딩
XP530D-A (T-MAX DX)	메인 스탠드
YZF-R3A	경음기 배선

＊ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

붙임1		신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

붙임2		‘여행력 알리기’ 의료기관 안내 포스터

붙임3		감염병 예방수칙

붙임4		자가격리 대상자, 가족 및 동거인 생활수칙