		보 도 자 료
배포 일시	2022. 8. 31.(수)
담당 부서	자동차정책관		책임자	과 장		심지영	(044-201-3835)
	자동차정책과 자동차안전팀		담당자	사무관		박균성	(044-201-3843)
				사무관		심형석	(044-201-4996)
보도일시	2022년 9월 1일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신‧방송‧인터넷은 9. 1.(목) 06:00 이후 보도 가능

현대·기아·벤츠·스텔란티스·지엠·포드 등 시정조치(리콜)

- 총 7개사 14개 차종 222,138대 -

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 현대자동차㈜, 기아㈜, 메르세데스벤츠코리아㈜, 스텔란티스코리아㈜, 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜, 한국지엠㈜, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 제작 또는 수입·판매한 총 14개 차종 222,138대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

□ 첫째, 현대자동차㈜에서 제작, 판매한 ①싼타페 등 2개 차종 185,523대는 전자제어 유압장치(HECU) 내부 합선에 의해 화재가 발생할 가능성이 확인되었고,

ㅇ ②아반떼 N 2개 차종 125대는 조향핸들 엠블럼(H 표시)의 부착 공정 불량으로 에어백 전개 시 엠블럼이 이탈되고, 이로 인해 운전자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 싼타페 등 2개 차종은 8월 31일부터, 아반떼 N 등 2개 차종은 9월 6일부터 현대자동차㈜ 하이테크센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 둘째, 기아㈜에서 제작, 판매한 올뉴 쏘렌토 등 2개 차종 24,990대는 변속레버 잠금장치 제조 불량으로 정차 중 브레이크 페달을 밟지 않아도 기어 변경 조작이 가능하고, 이로 인해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 9월 1일부터 기아㈜ 직영 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 셋째, 메르세데스벤츠코리아㈜에서 수입, 판매한 E 300 e 4MATIC 등 3개 차종 7,845대는 변속기 연결배선이 전방 동력전달축과의 간섭으로 손상되고, 이로 인해 변속기가 제대로 작동되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 9월 2부터 메르세데스벤츠코리아㈜ 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ 넷째, 스텔란티스코리아㈜에서 수입, 판매한 짚 체로키 1,963대는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 제작결함조사 결과, 고압연료펌프의 내구성 부족에 의한 마모로 연료가 누유되고, 이로 인해 연료 공급 불량에 의한 시동 꺼짐이 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 9월 5부터 스텔란티스코리아㈜ 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 다섯째, 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜·한국지엠(주)에서 수입, 판매한 에스컬레이드 등 2개 차종 1,202대(판매이전 포함)는 3열 좌석안전띠 버클의 조립 불량으로 버클이 이탈되고, 이로 인해 충돌 시 탑승자를 보호하지 못해 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 8월 31부터 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜ 및 한국지엠(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 진행하고 있다.

□ 마지막으로, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 ①브롱코 311대(판매이전 포함)는 뒷문 잠금장치 조립 불량으로 어린이 보호용 잠금장치가 정상적으로 작동하지 않아 실내에서 문이 열려 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되었고,

ㅇ ②에비에이터 179대(판매이전 포함)는 전동식 헤드레스트 제조 불량으로 헤드레스트가 시트에서 이탈되고, 이로 인해 충돌 시 탑승자가 부상을 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

ㅇ 해당 차량은 9월 8부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 현대자동차㈜(☎ 080-600-6000), 기아㈜(☎ 080-200-2000), 메르세데스벤츠코리아㈜(☎ 080-001-1886), 스텔란티스코리아㈜(☎ 080-365-2470), 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜ 및 한국지엠(주)(☎ 080-3000-5000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며,

ㅇ 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고		리콜 대상 자동차

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(싼타페)	결함장치(전자제어 유압장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
싼타페(DM)	전자제어 유압장치	`15.01.05.～`18.01.30.	173,199
맥스크루즈(NC)		`15.09.04.～`18.10.26.	12,324
합 계			185,523

대상 자동차(아반떼 N)	결함장치(조향핸들 엠블럼)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼 N(CN7 KN)	조향핸들 엠블럼	`21.12.07.～`22.05.16.	112
아반떼 N Line(CN7)		`21.12.07.～`22.05.09.	13
합 계			125

□ 기아㈜

대상 자동차(올뉴 쏘렌토)	결함장치(변속레버 잠금장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
올뉴 쏘렌토(UM)	변속레버 잠금장치	`15.04.27.～`15.07.09.	13,236
올뉴 카니발(YP)		`15.04.27.～`15.06.22.	11,754
합 계			24,990

□ 메르세데스벤츠코리아㈜

대상 자동차(E 300 e 4MATIC)	결함장치(변속기 연결배선)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 300 e 4MATIC	변속기 연결배선	`19.05.03.～`21.03.25.	3,815
GLC 300 e 4MATIC Coupe		`19.05.17.～`21.06.04.	2,152
GLC 300 e 4MATIC		`19.05.15.～`21.06.04.	1,878
합 계			7,845

□ 스텔란티스코리아㈜

대상 자동차(짚 체로키)	결함장치(고압연료펌프)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 체로키(KL)	고압연료펌프	`14.05.01.～`15.05.01.	1,963
합 계			1,963

□ 지엠아시아퍼시픽지역본부㈜·한국지엠㈜

대상 자동차(에스컬레이드)	결함장치(3열 좌석안전띠 버클)
	[안전띠 버클]

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
에스컬레이드(S47KL/S48KL)	3열 좌석안전띠 버클	`20.11.18.～`22.05.27.	612 90(미판매)
타호(SK8KL)		`21.06.22.～`22.05.27.	284 216(미판매)
합 계			1,202

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(브롱코)	결함장치(뒷문 잠금장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
브롱코	뒷문 잠금장치	`22.01.12.～`22.02.28.	310 1(미판매)
합 계			311

대상 자동차(에비에이터)	결함장치(전동식 헤드레스트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
에비에이터	전동식 헤드레스트	`22.01.04.～`22.02.15.	141 38(미판매)
합 계			179

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음