	보도자료

보도시점 : 2023. 11. 15.(수) 06:00 이후(11. 15.(수) 석간) / 배포 : 2023. 11. 14.(화)

벤츠 · 제이스모빌리티 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 20개 차종 10,981대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 원희룡)는 메르세데스벤츠코리아㈜, 제이스모빌리티㈜, 폭스바겐그룹코리아㈜, 비엠더블유코리아㈜에서 제작 또는 수입·판매한 20개 차종 10,981대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

① (벤츠) E 250 등 14개 차종 9,528대는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함에 따른 시동꺼짐 가능성으로, Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 329대는 스타터 및 발전기 연결 배선 고정 불량에 따른 화재 발생할 가능성으로 11월 14일(화)부터 각각 시정조치를 진행하고 있다.

② (제이스모빌리티) 이티밴 910대는 차량 하대 내측치수가 제원의 허용차 범위를 초과하는 안전기준 부적합으로 11월 20일(월)부터 시정조치한다.

③ (폭스바겐) 아우디 e-tron GT 등 2개 차종 73대는 고전압배터리 기밀 불량으로 수분이 유입되어 화재가 발생할 가능성으로 11월 14일(화)부터 시정조치를 진행하고 있다.

④ (비엠더블유) R 1250 RS 등 2개 이륜 차종 141대는 주간주행등의 광도가 안전기준에 부적합하여 11월 15일(수)부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	김은정	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관 사무관	박균성 박정근	(044-201-3843) (044-201-4996)

참 고		리콜 대상 자동차

□ 메르세데스벤츠코리아㈜

대상 자동차(E 250)	결함장치(연료펌프 내 부품(임펠러))

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
AMG GLE 53 4MATIC+	연료펌프 내 부품(임펠러) * 연료펌프 내 부품(임펠러)의 결함으로 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성	`21.11.29.～`22.02.28.	126
AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe		`21.07.22.～`21.10.27.	74
AMG C 43 4MATIC Coupe		`21.08.17.～`21.10.04.	16
C 200 Coupe		`21.09.06.～`22.03.21.	147
C 200 Convertible		`21.08.09.～`22.03.21.	133
C 300		`22.02.03.～`22.02.28.	238
C 300 4MATIC		`22.02.11.～`22.11.30.	762
E 250		`21.10.01.～`22.03.28.	5,300
S 450 4MATIC		`22.05.06.～`22.05.31.	235
S 500 4MATIC		`21.06.01.～`22.05.31.	1,524
S 580 e 4MATIC		`22.05.20.～`22.05.31.	3
S 580 4MATIC		`21.06.01.～`22.03.30.	738
AMG CLS 53 4MATIC+		`22.03.07.～`22.03.09.	2
AMG GT 43 4MATIC+		`21.10.28.～`22.03.30.	230
합 계			9,528

대상 자동차 (Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+)	결함장치(스타터 및 발전기 연결 배선)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+	스타터 및 발전기 연결 배선 * 스타터 및 발전기 연결 배선이 구동축과의 간섭으로 손상될 경우 구동 불량에 따른 사고 위험과, 화재가 발생할 가능성	`22.08.30.～`23.07.03.	329
합 계			329

□ 제이스모빌리티㈜

대상 자동차(이티밴)	결함장치(제원의 허용차)
	<제원의 허용차 범위(±30㎜) 초과>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
이티밴	제원의 허용차 * 제원 측정위치 오류로 인해 차량 하대 내측치수와 제원통보한 치수와의 차이가 제원의 허용차 범위를 초과하는 안전기준 부적합	`22.06.01.～`23.07.01.	200 710(미판매)
합 계			910

□ 폭스바겐그룹코리아㈜

대상 자동차(e-tron GT)	결함장치(고전압배터리)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
e-tron GT	고전압배터리 * 고전압배터리 기밀 불량으로 수분이 유입되어 경고등 점등 및 화재가 발생할 가능성	`22.09.29.～`23.02.03.	- 48(미판매)
RS e-tron GT		`22.10.07.～`23.02.02.	- 25(미판매)
합 계			73

□ 비엠더블유코리아㈜

대상 자동차(R 1250 RS)	결함장치(등화장치 소프트웨어)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
R 1250 RS	등화장치 소프트웨어 * 등화장치 소프트웨어 설정 오류로 주간주행등의 광도가 안전기준에 부적합	`22.10.13.～`23.06.16.	50 41(미판매)
M 1000 R		`22.09.27.～`23.05.08.	26 24(미판매)
합 계			141

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 메르세데스벤츠코리아㈜(☎ 080-001-1886), 제이스모빌리티㈜(☎ 1533-8816), 폭스바겐그룹코리아㈜((아우디)☎ 080-767-2834), 비엠더블유코리아㈜(☎ 080-269-5005)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음