	보도자료

보도시점 : 2024. 4. 18.(목) 06:00 이후(4. 18.(목) 석간) / 배포 : 2024. 4. 17.(수)

현대 · 벤츠 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 23개 차종 11,159대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 현대자동차㈜, 메르세데스벤츠코리아㈜, 스텔란티스코리아㈜, 만트럭버스코리아㈜에서 제작 또는 수입·판매한 23개 차종 11,159대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다.

① (현대) 싼타페 등 2개 차종 6,468대는 2열 시트 제조 불량으로, G80 등 4개 차종 572대는 앞바퀴 어퍼암* 고정볼트 제조 불량으로 각각 4월 19일(금)부터, 그랜저 등 2개 차종 769대는 계기판 소프트웨어 오류로 4월 18일(목)부터 시정조치에 들어간다.

* 자동차본체와 바퀴를 연결하는 부품으로 노면의 충격과 진동을 저감하는 역할

② (벤츠) S 500 4MATIC 등 11개 차종 2,485대는 연료펌프 내 부품(임펠러) 의 내구성 부족으로 4월 19일(금)부터 시정조치에 들어간다.

③ (스텔란티스) Peugeot e-2008 Electric 등 3개 차종 557대는 전자장비 제어장치 소프트웨어 오류로 4월 12일(금)부터 시정조치를 진행하고 있다.

④ (만트럭) TGX 트랙터 308대는 트레일러 연결장치*의 볼트 체결 불량으로 4월 19일(금)부터 시정조치에 들어간다.

* 견인차(트랙터)와 피견인차(트레일러)를 연결하는 장치

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	김은정	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관 사무관	박정규 박정근	(044-201-3843) (044-201-4996)

참 고		리콜 대상 자동차

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(싼타페)	결함장치(2열 시트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
싼타페	2열 시트 * 2열 시트 제조(용접) 불량으로 차량 충돌 시 시트가 정상적으로 고정되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	`23.10.28.～`24.01.11.	1,217 30(미판매)
싼타페 하이브리드		`23.10.28.～`24.01.05.	5,213 8(미판매)
합 계			6,468

대상 자동차(G80)	결함장치(앞바퀴 어퍼암 고정볼트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G80	앞바퀴 어퍼암 고정볼트 * 앞바퀴 어퍼암 고정볼트 제조불량으로 주행중 볼트가 파손되어 정상적으로 조향되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성	`24.02.28.～`24.03.08.	252 48(미판매)
G80 EV		`24.03.19.	2(미판매)
GV80		`24.02.29.～`24.03.18.	70 115(미판매)
G90		`24.02.28.～`24.03.18.	46 39(미판매)
합 계			572

대상 자동차(그랜저)	결함장치(계기판 소프트웨어)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
그랜저	계기판 소프트웨어 * 계기판 소프트웨어 오류로 통산 운행거리가 표시되지 않는 안전기준 부적합	`23.12.07.～`23.12.18.	381 2(미판매)
그랜저 하이브리드		`23.12.07.～`23.12.18.	377 9(미판매)
합 계			769

□ 메르세데스벤츠코리아㈜

대상 자동차(S 500 4MATIC)	결함장치(연료펌프)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 450 4MATIC	연료펌프 * 연료펌프 내 부품(임펠러)의 내구성 부족으로, 연료공급이 제대로 되지 않아 주행 중 차량이 멈출 가능성	`22.09.02.～`22.12.23.	631 2(미판매)
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		`22.03.01.～`22.09.08.	45 1(미판매)
GLS 580 4MATIC		`22.05.12.～`22.05.30.	4
Maybach GLS 600 4MATIC		`22.06.25.～`22.09.30.	151
C 300 4MATIC		`22.12.06.～`23.03.30.	465 2(미판매)
S 450 4MATIC		`22.11.28.～`22.12.16.	47
S 500 4MATIC		`22.08.05.～`22.12.19.	909 1(미판매)
S 580 e 4MATIC		`22.09.02.～`22.11.15.	80 12(미판매)
S 580 4MATIC		`22.10.06.～`22.10.11.	2
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+		`22.10.19.～`22.11.02.	2 2(미판매)
Mercedes-AMG G 63		`22.04.04.～`22.07.15.	149
합 계			2,485

□ 스텔란티스코리아㈜

대상 자동차(Peugeot e-2008 Electric)	결함장치(전자장비 제어장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Peugeot e-2008 Electric	전자장비 제어장치 * 전자장비 제어장치 소프트웨어 오류로 주행 중 STOP 경고등 및 배터리 경고등이 계기판에 점등될 수 있고, 차량 정차 후 재시동이 불가하거나 차량의 충전이 되지 않을 가능성	`20.01.23.～`20.11.17.	292
Peugeot e-208 Electric		`20.01.16.～`20.11.28.	195
DS3 Crossback E-tense Electric		`20.01.20.～`20.12.01.	70
합 계			557

□ 만트럭버스코리아㈜

대상 자동차(TGX 트랙터)	결함장치(트레일러 연결장치)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TGX 트랙터 (TGX 28.470 6X2=2 BL)	트레일러 연결장치 * 트레일러 연결장치의 볼트 체결 불량으로, 주행 중 견인차와 피견인차가 분리되어 사고가 발생할 가능성	`22.05.18.～`22.05.31.	4
TGX 트랙터 (TGX 28.510 6X2=2 BL)		`22.05.18.～`23.11.14.	126
TGX 트랙터 (TGX 28.580 6X2=2 LL)		`22.05.17.～`23.09.09.	130
TGX 트랙터 (TGX 28.640 6X2=2 LL)		`22.05.17.～`23.08.22.	48
합 계			308

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 메르세데스벤츠코리아㈜(☎ 080-001-1886), 스텔란티스코리아㈜(☎ 080-365-2470), 만트럭버스코리아㈜(☎ 080-661-1472)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음