	보도자료

보도시점 : 2024. 6. 13.(목) 06:00 이후(6. 13.(목) 석간) / 배포 : 2024. 6. 12.(수)

기아 · 포르쉐 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 6개사 17개 차종 36,897대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 기아㈜, 포르쉐코리아㈜, 르노코리아자동차㈜, 한국토요타자동차㈜, 한국지엠㈜, 현대자동차㈜에서 제작 또는 수입·판매한 17개 차종 36,897대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다고 밝혔다.

① (기아) 포르테 19,291대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족으로 6월 12일부터 시정조치를 진행하고 있고, 봉고3 11,896대 중 11,784대는 액화석유가스(LPG) 탱크 제조 불량, 112대는 엔진부 고압펌프 제조 불량으로 6월 18일부터 시정조치에 들어간다.

② (포르쉐) 카이엔 등 8개 차종 3,087대는 주행보조시스템 소프트웨어 오류로 차선유지 기능 작동 중 운전자에게 시각 신호를 알리지 못하는 안전기준 부적합으로 6월 7일부터 시정조치를 진행하고 있다.

③ (르노) MASTER 1,830대는 측면 보조방향지시등의 광도 등이 최소 기준을 만족하지 못하는 안전기준 부적합으로 6월 7일부터 시정조치를 진행하고 있다.

④ (토요타) 아발론 하이브리드 등 3개 차종 524대는 조수석 승객감지 센서 회로기판 제조 불량으로 6월 13일부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (지엠) 트래버스 159대는 후부 및 옆면 반사기의 반사 성능이 최소 기준을 만족하지 못하는 안전기준 부적합으로 6월 12일부터 시정조치를 진행하고 있다.

⑥ (현대) 포터2 110대는 엔진부 고압펌프 제조 불량으로 6월 18일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	김은정	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관 사무관	박정규 박정근	(044-201-3843) (044-201-4996)

참 고		리콜 대상 자동차

□ 기아㈜

대상 자동차(포르테)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포르테	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	`10.08.27.～`13.03.18.	19,291
합 계			19,291

대상 자동차(봉고3)	결함장치(액화석유가스(LPG) 탱크)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고3	액화석유가스(LPG) 탱크 * 액화석유가스(LPG) 탱크의 연료펌프 제조 불량(기밀 불량)으로 내부에 수분이 유입되어 합선을 유발하고, 이로인해 합선이 되면 연료펌프가 정상 작동되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성	`23.12.05.～`24.04.03.	11,486 298(미판매)
합 계			11,784

대상 자동차(봉고3)	결함장치(고압펌프)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
봉고3	고압펌프 * 엔진 고압펌프 체결부 제조 불량(기밀 불량)으로 액화석유가스(LPG)가 누기되어 화재가 발생할 가능성	`24.05.07.～`24.05.13.	90 22(미판매)
합 계			112

□ 포르쉐코리아㈜

대상 자동차(카이엔)	결함장치(주행보조시스템)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카이엔(9YA)	주행보조시스템 * 주행보조시스템 소프트웨어 오류로 차선유지 보조기능 사용 중 차량이 차선을 이탈할 경우 계기판에 시각적 신호가 표시되지 않아 안전기준 부적합	`23.03.24.～`24.03.13.	1,185 107(미판매)
카이엔 Coupe(9YA)		`23.04.18.～`24.03.20.	1,534 75(미판매)
카이엔 E-하이브리드(9YA)		`24.03.11.～`24.03.21.	- 57(미판매)
카이엔 E-하이브리드 Coupe(9YA)		`24.03.11.～`24.03.26.	- 78(미판매)
카이엔 S E-하이브리드(9YA)		`24.03.11.～`24.03.19.	- 3(미판매)
카이엔 S E-하이브리드 Coupe(9YA)		`24.03.11.～`24.03.15.	- 9(미판매)
카이엔 터보 E-하이브리드 Coupe(9YA)		`24.03.14.	- 1(미판매)
카이엔 터보 GT (9YA)		`23.05.09.～`24.01.15.	36 2(미판매)
합 계			3,087

□ 르노코리아㈜

대상 자동차(MASTER)	결함장치(측면 보조방향지시등)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
MASTER 버스 15인승	측면 보조방향지시등 * 측면 보조방향지시등의 설계 오류로 광도 및 색도가 최소 기준을 만족하지 못하는 안전기준 부적합	`19.01.25.～`20.12.02.	1,830
합 계			1,830

□ 한국토요타자동차㈜

대상 자동차(아발론 하이브리드)	결함장치(조수석 시트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아발론 하이브리드	조수석 시트 * 조수석 승객감지 센서 회로기판 제조 불량으로 조수석 승객감지 센서가 정상 작동되지 않아 에어백이 전개 조건에도 미전개 되어 안전에 지장을 줄 가능성	`20.09.15.～`21.04.06.	197
시에나 하이브리드 2WD		`20.12.09.～`21.02.26.	167
시에나 하이브리드 AWD		`20.12.09.～`21.03.01.	160
합 계			524

□ 한국지엠㈜

대상 자동차(트래버스)	결함장치(후부반사기 및 옆면반사기)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
트래버스	후부반사기 및 옆면반사기 * 후부 및 옆면 반사기의 제조 불량으로 반사 성능이 최소 기준을 만족하지 못하는 안전기준 부적합	`22.02.18.～`22.04.14.	159
합 계			159

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(포터2)	결함장치(고압펌프)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
포터2	고압펌프 * 엔진 고압펌프 체결부 제조 불량(기밀 불량)으로 액화석유가스(LPG)가 누기되어 화재가 발생할 가능성	`24.05.07.～`24.05.09.	101 9(미판매)
합 계			110

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 기아(주)(☎ 080-200-2000), 포르쉐코리아㈜(☎ 080-8100-911), 르노코리아자동차㈜(☎ 080-300-3000), 한국토요타자동차㈜(☎ 080-525-8255), 한국지엠㈜(☎ 080-3000-5000), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음