	보도자료

보도시점 : 2024. 7. 11.(목) 06:00 이후(7. 11.(목) 석간) / 배포 : 2024. 7. 10.(수)

기아 · 닛산 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 32개 차종 156,740대 자발적 시정조치

- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 기아㈜, 한국닛산㈜, 현대자동차㈜, 포르쉐코리아㈜, 한국토요타자동차㈜에서 제작 또는 수입·판매한 32개 차종 156,740대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.

① (기아) 쏘렌토 139,478대는 전자제어유압장치(HECU) 내구성 부족에 따라 화재가 발생할 가능성으로 7월 15일부터 시정조치에 들어간다.

② (닛산) Q50 2.2d 등 8개 차종 8,802대는 프로펠러 샤프트* 제조 불량으로 동력이 전달되지 않을 가능성으로 7월 17일부터 시정조치에 들어간다.

* 엔진의 동력을 차량 뒤쪽 차동기어까지 전달하는 동력전달장치

③ (현대) 일렉시티 등 2개 차종 2,887대는 인슐레이터* 내구성 부족에 따라 차량이 멈출 가능성으로 7월 10일부터 시정조치를 진행하고 있고, GV70 2,782대는 엔진점화장치 연결볼트 제조 불량으로 7월 18일부터 시정조치에 들어간다.

* 차체와 구동모터를 연결하고 고정하며, 모터의 진동을 저감하는 장치

④ (포르쉐) 911 카레라 4 GTS 카브리올레 등 17개 차종 2,054대는 차선유지 기능 작동 중 운전자에게 시각 신호를 알리지 못하는 안전기준 부적합으로 7월 17일부터 시정조치에 들어간다.

⑤ (토요타) 프리우스 2WD 등 3개 차종 737대는 뒷문 외부 개폐 손잡이 제조 불량으로 주행 중 뒷문이 열릴 가능성이 확인되어 7월 11일부터 시정조치에 들어간다.

□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서  차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	김은정	(044-201-3817)
	자동차정책과 자동차안전팀	담당자	사무관 사무관	박정규 박정근	(044-201-3843) (044-201-4996)

참 고		리콜 대상 자동차

□ 기아㈜

대상 자동차(쏘렌토)	결함장치(전자제어유압장치(HECU))

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌토	전자제어유압장치(HECU) * 전자제어유압장치(HECU)의 내구성 부족(기밀 불량)으로 내부에 이물질이 유입되고, 유입된 이물질이 합선을 유발하여 화재가 발생할 가능성	`10.07.05.～`14.08.21.	139,478
합 계			139,478

□ 한국닛산㈜

대상 자동차(Q50 2.2d)	결함장치(프로펠러 샤프트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
M30(Y51)	프로펠러 샤프트 * 프로펠러 샤프트 제조 불량으로 주행 중 프로펠러 샤프트가 파손되어 동력전달이 되지않아 추진력이 상실되고 안전 운행에 지장을 줄 가능성	`12.02.06.	5
M30d(Y51)		`12.07.18.～`13.06.28.	182
M56(Y51)		`10.05.25.～`11.11.23.	91
Q70 3.0d(Y51)		`13.09.18.～`15.06.23.	101
Q70 5.6(Y51)		`14.04.08.	1
Q50 2.2d(V37)		`13.07.19.～`16.09.15.	6,170
Q50 HYBRID(V37)		`13.07.20.～`17.07.06.	1,621
Q50S(V37)		`17.07.17.～`19.08.28.	631
합 계			8,802

□ 현대자동차㈜

대상 자동차(일렉시티)	결함장치(인슐레이터)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
일렉시티	인슐레이터 * 인슐레이터 내구성 부족으로 파손 가능성이 있으며, 파손 시 주행중 구동모터와 차체가 분리되어 차량이 멈출 가능성	`21.04.23.～`24.06.08.	2026 26(미판매)
일렉시티 FCEV		`20.07.27.～`24.06.07.	742 93(미판매)
합 계			2,887

대상 자동차(GV70)	결함장치(엔진점화장치 연결볼트)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GV70	엔진점화장치 연결볼트 * 엔진점화장치 연결볼트 제조 불량으로(잘못된 사양으로 조립) 주행중 시동이 꺼져 차량이 멈출 가능성	`24.03.11.～`24.07.01.	2,253 529(미판매)
합 계			2,782

□ 포르쉐코리아㈜

대상 자동차(911 카레라 4 GTS 카브리올레)	결함장치(주행보조시스템)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
911 카레라(992)	주행보조시스템 * 주행보조시스템 소프트웨어 오류로 차선유지 보조기능 사용 중 차량이 차선을 이탈할 경우 계기판에 시각적 신호가 표시되지 않아 안전기준 부적합	`22.11.04.～`24.05.08.	54 54(미판매)
911 카레라 4(992)		`22.10.05.～`24.05.07.	32 46(미판매)
911 카레라 4 카브리올레(992)		`23.01.23.～`24.05.21.	53 57(미판매)
911 카레라 4 GTS(992)		`22.09.23.～`24.05.02.	222 49(미판매)
911 카레라 4 GTS 카브리올레(992)		`22.09.22.～`24.04.30.	297 25(미판매)
911 카레라 4S(992)		`23.01.27.～`24.05.02.	31 49(미판매)
911 카레라 4S 카브리올레(992)		`23.01.25.～`24.05.08.	25 131(미판매)
911 카레라 카브리올레(992)		`22.11.11.～`24.05.03.	74 72(미판매)
911 카레라 GTS(992)		`22.09.19.～`24.04.02.	61 33(미판매)
911 카레라 GTS 카브리올레(992)		`22.10.10.～`24.04.26.	97 21(미판매)
911 카레라 S(992)		`22.12.28.～`24.05.15.	24 38(미판매)
911 카레라 S 카브리올레(992)		`22.11.10.～`24.05.07.	16 50(미판매)
911 타르카 4(992)		`23.02.02.～`24.05.08.	28 25(미판매)
911 타르카 4 GTS(992)		`22.10.19.～`24.04.29.	59 27(미판매)
911 타르카 4S(992)		`23.01.21.～`24.04.27.	16 39(미판매)
911 터보(992)		`22.09.19.～`23.12.02.	90 45(미판매)
911 터보 S 카브리올레(992)		`22.09.21.～`23.11.30.	74 40(미판매)
합 계			2,054

□ 한국토요타자동차㈜

대상 자동차(프리우스 2WD)	결함장치(뒷문 외부 개폐 손잡이)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
프리우스 2WD (MXWH60L)	뒷문 외부 개폐 손잡이 * 뒷문 외부 개폐 손잡이 제조 불량으로 외부의 물이 유입되어 내부회로 고장이 발생하고 이로인해 주행 중 뒷문이 열릴 가능성	`23.09.15.～`24.04.03.	343 77(미판매)
프리우스 PHEV (MXWH61L)		`23.11.06.～`24.02.29.	188 127(미판매)
프리우스 AWD ((MXWH65L)		`23.09.22.～`24.04.03.	1 1(미판매)
합 계			737

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자등은「자동차관리법」제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

ㅇ 기타 궁금한 사항은 기아(주)(☎ 080-200-2000), 한국닛산(주)(☎ 080-010-0123), 현대자동차(주)(☎ 080-200-6000), 포르쉐코리아㈜(☎ 080-8100-911), 한국토요타자동차㈜(☎ 080-525-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음